В соответствии с Приложением 3 Методических указаний, каждому оцениваемому объекту был назначен класс конструктивной системы.

***Распределение оцениваемых объектов по группам капитальности и классам конструктивных систем***

| **Материал стен  (по данным перечня)** | **Класс конструктивной системы** | **Группа капитальности** |
| --- | --- | --- |
| Каменные | КС-1 | I и (или) II |
| Кирпичные | КС-1 | I |
| Кирпичные облегченные | КС-1 | III |
| Из природного камня | КС-1 | I |
| Деревянные | КС-7 | IV |
| Рубленые | КС-7 | IV |
| Каркасно-засыпные | КС-7 | V |
| Каркасно-обшивные | КС-7 | V |
| Сборно-щитовые | КС-7 | V |
| Дощатые | КС-7 | V |
| Деревянный каркас без обшивки | КС-7 | IV |
| Смешанные | КС-3 | II, III |
| Каменные и деревянные | КС-1 | II, III |
| Каменные и бетонные | КС-1 | I и (или) II |
| Легкие из местных материалов | КС-3 | III |
| Из прочих материалов | КС-3 | III и (или) IV |
| Бетонные | КС-3 | I и (или) II |
| Монолитные | КС-3 | I и (или) II |
| Из мелких бетонных блоков | КС-3 | I и (или) II |
| Из легкобетонных панелей | КС-3 | II |
| Железобетонные | КС-3 | I и (или) II |
| Крупнопанельные | КС-3 | I и (или) II |
| Каркасно-панельные | КС-3 | II и (или) III |
| Монолитные | КС-3 | I и (или) II |
| Крупноблочные | КС-3 | I и (или) II |
| Из унифицированных железобетонных элементов | КС-3 | I и (или) II |
| Из железобетонных сегментов | КС-3 | I и (или) II |
| Шлакобетонные | КС-3 | III |
| Металлические | КС-6 | III, IV, V |

***Корректировка на класс конструктивной системы***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОО/ОА** | **КС-1** | **КС-3** | **КС-6** | **КС-7** |
| **КС-1** | 1,0000 | 0,7911 | 1,7227 | 1,3435 |
| **КС-3** | 1,2640 | 1,0000 | 2,1775 | 1,6982 |
| **КС-6** | 0,5805 | 0,4592 | 1,0000 | 0,7799 |
| **КС-7** | 0,7443 | 0,5889 | 1,2822 | 1,0000 |